ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки:

Устройство топочной в детском саду в с. Орлово Немецкого национального района Алтайского края

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Начальная (максимальная) цена Контракта:

* рассчитанная согласно сметной документации составляет: 414 026 (четыреста четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей.

Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Описание | Единица | Коли­ |
| пп |  |  | измерения | чество |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | Разработка грунта для устройства фундамента под дымовую трубу | м3 | 1 |
| 2 | Установка котлов стальных (Теплотрон «КВ-110 кВт»)  | Установка котлов  | шт. | 2 |
| 3 | Установка манометров с трехходовым краном | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 1 |
| 4 | Установка насосов центробежных с электродвигателем | Установка насосов центробежных с электродвигателем | шт. | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм | м | 30 |
| 6 | Устройство фундаментов под трубы бетонных объемом до 50 м3 | Устройство фундамента под дымовую трубу | м3 | 0,7 |
| 7 | Прокладка газоходов из стальных труб диаметром 250 мм | Прокладка газоходов из стальных труб диаметром 250 мм | м | 4 |
| 8 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | Установка дымовой трубы | т | 0,36 |
| 9 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 | шт. | 1 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | Установка кранов и затворов | шт. | 12 |
| 11 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | Установка щитка управления | шт. | 1 |
| 12 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | Установка выключателя | шт. | 1 |
| 13 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | Установка розетки | шт. | 1 |
| 14 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | Установка светильника | шт. | 1 |
| 15 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по стенам | Прокладка кабеля | м | 40 |

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантийный срок на материалы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

Место выполнения работ: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Орлово, ул. Мира, 55

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ: 45 дней с момента заключения контракта.

Сведения о включенных в цену работ расходах: все используемое оборудование и инвентарь, доставку, расходы на вывоз мусора, все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иные издержки и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями Контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте. Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней, после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ, акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ формы №КС-3, счет-фактуры и выставленным Подрядчиком счета на оплату. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от стоимости муниципального контракта, согласно распорядительному письму Подрядчика.

Зам. главы Администрации района по строительству,

ЖКХ и оперативным вопросам В.А. Опрышко